**Réseaux : Couche 4 (Transport) OSI**

**Chapitre 1 : Protocole et Transport**

1 socket = 1 adresse IP + 1 port

Port 80 🡪 HTTP

**Chapitre 2 : Traduction d’adresse (NAT)**

**NAT = N**etwork **A**ddress **T**ranslation

Passage d’une adresse privée à une adresse publique.

**PAT = P**ort **A**ddress **T**ranslation

Passage de plusieurs adresses privées à une adresse publique.