




Capter le son























- Directivité: cardioïde  
- Réponse en fréquence: 50 Hz - 20 kHz  
- Sensibilité: -59,0 dB (1,12 mV)







dead kitten microphone









Câbles Jack et RCA Câbles TOSLINK Câbles XLR

